
**Вид рекламной конструкции - билборд**

Основные характеристики конструкции

|  |  |
| --- | --- |
| Опорная стойка | Стальной металлический швеллер  выполнена из прямоугольной профильной трубы (от 60 мм до 160 мм), или круглой профильной трубы (диаметр от 60 мм до 300 мм);  допустимая высота опорной стойки: от 4,5м до 7,5м;  цвет опорной стойки: серый (RAL 7015);  возможна установка на двух опорах. |
| Фундамент | Заглубляемый |
| Облицовка | Пластик или композитный материал |
| Освещение | Внутренний или внешний подсвет |
| Ширина | 6200 мм |
| Высота | от 7000 до 11000 мм |
| Высота опорной стойки | от 4000 до 8000 мм |
| Размер рекламного изображения | 3000х6000 мм |

**Вид рекламной конструкции - пилон**




Основные характеристики конструкции

|  |  |
| --- | --- |
| Опорная стойка | Высота стойки: от 80 см до 120 см;  основной цвет - серый (RAL 7015). |
| Фундамент | Заглубляемый |
| Облицовка | (металл, пластик, каленое стекло и др.;  основной цвет - серый (RAL 7015). |
| Освещение | Внутренний или внешний подсвет |
| Ширина | 1700 мм |
| Высота | 2300 мм |
| Размер рекламного изображения | 1200 х 1800 мм |
| Расположение рекламного поля | Вертикальное |

**Вид рекламной конструкции - штендер**






Основные характеристики конструкции

|  |  |
| --- | --- |
| Опорная стойка | Металлическая, основной цвет - серый |
| Фундамент | Не предусматривается |
| Облицовка | Металл, пластик |
| Освещение | Не предусматривается |
| Ширина | Не более 1210 мм |
| Высота | Не более 2000 мм |
| Размер рекламного изображения | Не более 1200 х 1800 мм |
| Расположение рекламного поля | Вертикальное, горизонтальное |
| Количество рекламных полей | Два |


**Вид рекламной конструкции – информационный указатель**



Основные характеристики конструкции

|  |  |
| --- | --- |
| Опорная стойка | Металлическая, деревянная, железобетонная |
| Фундамент | Заглубляемый |
| Облицовка | Металл, пластик, дерево |
| Освещение | Не предусматривается |
| Ширина | Не более 1210 мм |
| Высота | Не более 2000 мм |
| Размер рекламного изображения | Не более 1200 х 1800 мм |
| Расположение рекламного поля | Вертикальное, горизонтальное |

**Вид рекламной конструкции – брандмауэр**



Основные характеристики конструкции

|  |  |
| --- | --- |
| Опорный каркас | Металлический, основной цвет - серый |
| Фундамент | Не предусматривается |
| Облицовка | - |
| Освещение | Наружнее |
| Ширина | Индивидуально в каждом случае (в зависимости от размера глухой стены здания) |
| Высота | Индивидуально в каждом случае (в зависимости от размера глухой стены здания) |
| Размер рекламного изображения | Индивидуально в каждом случае (в зависимости от размера глухой стены здания) |
| Расположение рекламного поля | Вертикальное, горизонтальное |
| Количество рекламных полей | одно |